Waarom een radiomappingstudie uitvoeren?
Radiomapping is een essentiële fase in elk IoT-project. Het garandeert het succes van het project in de praktijk.
Dit netwerkonderzoek, uitgevoerd met het Field Test Device, laat u toe om de dekking van het LoRaWAN- of Sigfox-netwerk te analyseren op de locatie waar uw IoT-sensoren zullen worden geïnstalleerd.
Zo kunt u problemen vermijden tijdens of na de installatie van de sensoren op locatie.
De FTD kan ook tijdens de installatie worden gebruikt om de aanwezigheid van het netwerk te valideren op de exacte locatie van uw sensoren.
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Radiomapping is een essentiële stap in elk IoT-project met een LPWAN-netwerk. Het zorgt ervoor dat het project in de praktijk slaagt. Het helpt ook om teleurstellingen te vermijden bij de installatie van sensoren op locatie of achteraf.
Nicolas Maurice, technisch expert bij Adeunis, legt uit waarom het essentieel is om een onderzoek naar radiodekking uit te voeren.
Wat is radiomapping?
Deze studie maakt het mogelijk om de kwaliteit van de dekking van een LoRaWAN-, NB-IoT- of LTE-M-IoT-netwerk in een gebied te bepalen. De studie wordt uitgevoerd in het gebied waar in de toekomst IoT-sensoren zullen worden geïnstalleerd. Zo kunnen de mogelijkheden voor implementatie worden gecontroleerd en kan de correcte uitvoering van de beoogde toepassingen worden gevalideerd. Bijvoorbeeld om de netwerkdekking te controleren in een stookruimte waar Adeunis TEMP-temperatuursensoren zullen worden geïnstalleerd op een sanitair warmwaternetwerk.
Bij de implementatie van een privénetwerk kan deze studie ook worden uitgevoerd om de positie van de gateway(s) in het gebouw te bepalen op basis van de meetpunten.
Dit onderzoek wordt op locatie uitgevoerd met de Adeunis-netwerktester, de FTD (Field Test Device). De FTD bepaalt de beschikbaarheid van het netwerk op verschillende meetpunten. De gegevens kunnen rechtstreeks op het digitale display worden bekeken en ook worden opgeslagen voor latere analyse.
Wanneer voer je een radiomappingstudie uit?
Er zijn twee categorieën van studies:
De eerste wordt uitgevoerd bij de start of in de voorbereidende fase van het project om de omgeving te kwalificeren. Welk netwerk is beschikbaar? Hoe is de dekking? Welke punten bevinden zich aan de grens van het dekkingsgebied?
De tweede wordt uitgevoerd wanneer de sensoren op locatie worden geïnstalleerd, om de gewenste exacte positie van de apparaten en/of de gateway te valideren.
Stap 1: Netwerkkwalificatie op locatie
In de eerste fase van de netwerkkwalificatie op locatie zijn er twee mogelijke benaderingen:
· Ofwel is de radiodekking van de locatie volledig onbekend. De projectverantwoordelijke wil dan bepalen welke IoT-netwerken beschikbaar zijn en goed presteren op de locatie.
· Ofwel heeft de projectverantwoordelijke al bepaald op welk netwerk hij zijn toepassingen wil implementeren. Er wordt dan een radiomappingstudie uitgevoerd om deze keuze te bevestigen. Afhankelijk van de behoefte kan ook worden bepaald of het nodig is om over te schakelen naar een privénetwerk of apparatuur te installeren om het bereik van het bestaande beheerde netwerk uit te breiden.
In deze voorbereidende projectfase helpt de radiomappingstudie om duidelijkheid te krijgen over de netwerkkeuze. De gegevens moeten worden gecombineerd met andere elementen om aan de behoeften en doelstellingen van het IoT-project te voldoen.
Voorbeelden van elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van het type netwerk voor uw IoT-project:
· hoeveelheid gegevens die moet worden gecommuniceerd,
· frequentie van de gegevenscommunicatie,
· mate van kritisch belang van de informatie,
· niveau van afleverzekerheid,
· beveiligingsniveau,
· geografisch gebied,
· omvang van de sensorinstallatie,
· behoefte aan autonomie,
· een- of tweerichtingscommunicatie,
· …
Stap 2: Installatie op locatie
Tijdens de installatiefase op locatie maakt de netwerkstudie het mogelijk om het volgende te bepalen en te valideren:
· de exacte positie van de IoT-sensoren,
· de positie van de gateways of repeaters.
Afhankelijk van het type locatie (aantal verdiepingen, materialen waaruit het gebouw bestaat of aanwezige apparatuur, ligging ten opzichte van antennes) hebben niet alle plaatsen dezelfde toegang tot het netwerk. Zo moeten sensoren vaak in een kelder worden geplaatst op meters of apparatuur zoals ketels. In een kelder is de toegang tot het netwerk zeer vaak beperkter.
Als ander voorbeeld voerde het expertenteam van Adeunis onlangs een radiomapping uit van ongeveer 100 punten op een locatie van meerdere vierkante kilometers. Op deze locatie moesten ondergrondse meters worden opgevolgd. Voor zo’n locatie waren uiteindelijk drie gateways nodig om volledige dekking te garanderen.
Hoe werkt radiomapping?
· Bij een privénetwerk worden eerst de spreiding van de locaties en de gewenste positie van de IoT-sensoren op een kaart bestudeerd. Vervolgens wordt de theoretische positie van de gateway(s) bepaald.
Daarna gaan we naar de locatie, waar we de gateways plaatsen en activeren. Vervolgens worden met behulp van de FTD metingen uitgevoerd op de geplande sensorlocaties. De positie van de gateway of zenders wordt vervolgens overeenkomstig aangepast.
· Bij een beheerd netwerk gaan we rechtstreeks naar de locatie om punt voor punt metingen uit te voeren op de plaatsen waar de sensoren mogelijk zullen worden geplaatst.
Tot slot worden de gegevens opgeslagen en opgehaald voor latere analyse. Ze worden vervolgens gebruikt om een studierapport op te stellen met al onze aanbevelingen en richtlijnen.
Kortom: honderden LPWAN-sensoren installeren zonder de dekking in de praktijk te valideren, betekent vrijwel zeker dat men achteraf opnieuw naar de locatie moet terugkeren, wat het rendement op de investering van het project verlaagt.
De FTD is het essentiële hulpmiddel om deze studie uit te voeren. Naast het gebruik ervan kunnen alleen een grondige analyse van de verzamelde gegevens en nauwgezette praktijktesten, uitgevoerd door experts, de haalbaarheid van het project volledig valideren en bevestigen.
De radiomappingstudie maakt het dus mogelijk om zwakke punten in het netwerk snel te identificeren en vanaf het begin corrigerende oplossingen te plannen om de implementatie van het project te optimaliseren en een correcte gegevensoverdracht te garanderen.

